**TEKNİK ŞARTNAME**

**İşin adı :** *İKÜ ATAKÖY YERLEŞKESİ*

1. MTS1-MTS2-MTS3 İÇİN ÇİZİM MASASI MELAMİN
2. **ÇİZİM MASASI**

MASALAR

* Masa yüksekliği 25mm tablalı masalar için 73cm olmalıdır.
* 100x60x73 ölçülerinde olmalıdır.

MASA TABLASI

* Ana masa tablaları E1 kalite Tablalar yonga levha üzeri melamin olarak üretilmelidir.
* Tablalar 25 mm kalınlığında üretilmelidir.
* Laminat tablaların kenarları 2mm PVC ile bantlanmalıdır.

AYAKLAR

* Ters U şeklindeki AIR ayaklar 30x50 kutu profil kaynatılarak üretilmelidir.
* AIR ayakların altına ayarlı ayak bağlayabilmek için zamak tapa takılmalıdır.
* Bu zamak tapa boyanabilir olmalıdır.
* Bütün ayak tipleri zeminde ayar imkanı yapılması için ayarlı ayağa sahip olmalıdır.
* Bütün ayaklar elektrostatik toz boya ile boyanmalıdır.
* 220°C lik fırınlarda boya sonrası kurutulmuş olmalıdır.

TRAVERSLER

* Traversler 40x40 kutu profilden üretilmelidir.
* Traversler masa tablasına ve ayaklara bağlanmalıdır.
* Traversler elektrostatik toz boya ile boyanmalıdır ve sonrasında 220°C lik fırınlarda kurutulmalıdır.

