**TEKNİK ŞARTNAME**

**İşin adı :** *İKÜ ATAKÖY YERLEŞKESİ*

1. MTS1-MTS2-MTS3 İÇİN SANDALYE
2. **4 AYAKLI TEKERLEKLİ TOPLANTI VE SEMİNER KOLTUĞU**

* PP sırtlı; fontu kumaş ya da suni deri döşemeli olmalıdır.
* siyah plastik sabit kolçaklı olmalıdır.
* 4 ayaklı tekerlekli çalışma koltuğu kromaj iskelet olmalıdır.
* EN 1335 Ergonomi Standardlarına uygun olmalıdır.
* Döşeme yapısı
* 100%Polyester olmalıdır.
* Ağırlığı : 260gm/m2 (+-)%5 DIN EN 12127 e uygun olmalıdır.
* En :170 cm (+-) 2cm olmalıdır.
* Sürtünme dayanıklığı: 50.000 Martindale olmaldır.
* Kullanım mekânlarındaki yoğunluklardan doğacak hasarı karşılayabilmesi adına 2-5 yıl dayanıklılık garantisine sahip olmalıdır
* Kayın kontra üzeri sünger ve elyaf kaplama olmalıdır.
* Koltuk süngeri 35 dansite olmalıdır.
* Amortisör 2-5 yıl garantili olmalıdır.
* 4 Ayak Tekerlekli Kromaj ayaklı olmalıdır.
* Tekerlekler Sert ve yumaşak zemin alternatifli ve garantili omalıdır.
* Kolçaklar Siyah plastik Sabit Kolçaklı ve garantili olmalıdır. 